**RETI PUNTO-PUNTO**

In questo tipo di rete ciascuno dei nodi è *connesso direttamente* ad un altro ed ogni nodo deve essere identificato da un indirizzo, come in quella broadcast.

Il messaggio può essere trasmesso tra due nodi che non sono direttamente connessi e deve quindi transitare attraverso altri nodi della rete. Sono necessarie procedure specifiche di instradamento o di routing che consentono al messaggio di arrivare a destinazione utilizzando il percorso migliore.