**FLUSSI TRASMISSIVI**

Il flusso dei dati può essere di diverso tipo:

- può avvenire in una sola direzione e in tal caso la trasmissione si dice *simplex*;

-può avvenire nelle de direzioni e in tal caso si dice *duplex*.

Se il flusso dei dati nelle due direzioni si ha in istanti diversi, è possibile utilizzare una sola linea e la trasmissione è in *half duplex*; se invece è contemporaneo nelle de direzioni, è necessario utilizzare due distinte e la trasmissione è in *full duplex*.

 TX

 RX

 SIMPLEX

 TX/RX

 TX/RX

 HALF DUPLEX

TX RX

TX RX

 FULL DUPLEX