CS ( CARRIER SENSE).

La trasmissione dei dati sulla linea avviene utilizzando la codifica Manchester, per cui se una stazione sta trasmettendo, è presente sulla linea una portante. Il protocollo dice che un operatore può trasmettere solo se prima ascoltata la linea per verificare la presenza o meno di una portante. Se la portante non viene trovata dopo l’ascolto, allora l’operatore è autorizzato a trasmettere.