**Configuracion del monitor**

Para instalar el monitor, asegúrese de apagar el monitor, el equipo o cualquier otro dispositivo que esté conectado, luego siga los pasos que se describen a continuación:

1. Coloque el monitor próximo a su computadora en un lugar conveniente y con buena ventilación.
2. Conecte un extremo del cable de señal del monitor en el conector de vídeo que se encuentra en la parte trasera del equipo y el otro extremo del cable en la parte posterior del monitor.

|  |  |
| --- | --- |
| **Figura1: Conexión del cable de señal VGA**http://h10025.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Doc/images/213/c00281904.gif | **figura 2: Conexión del cable de señal DVI-D**http://h10025.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Doc/images/340/c00281905.gif |

1. **NOTA:** El cable DVI-D que viene con los monitores se utiliza sólo para conexión digital-a-digital. Su equipo debe tener instalada una tarjeta gráfica que sea compatible con DVI para poder utilizar este cable.
2. Conecte un extremo del cable de alimentación a la parte trasera del monitor y el otro extremo a un tomacorriente.



1. Ajuste el monitor según sea necesario para su comodidad utilizando los recursos de ajuste de inclinación, rotación y altura del monitor.

|  |
| --- |
| **Ajustes** |
| http://h10025.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Doc/images/594/c00281907.gif | http://h10025.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Doc/images/721/c00281908.gif | http://h10025.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Doc/images/848/c00281909.gif |



Es posible que ya se haya dado cuenta de que su monitor puede ser configurado con diferentes resoluciones de pantalla y para mostrar diferentes números de colores. Para una visualización óptima de las páginas web, le recomendamos que utilice una configuración de monitor de al menos 800 X 600 píxeles y con miles de colores. Aquí le indicamos cómo hacerlo.

Imágenes:

 **Como se instala**