1. ***MAMPOSTERIA DE CAVIDAD REFORZADA***

Es la construcción realizada con dos paredes de piezas de mampostería de caras paralelas reforzadas o no, separadas por un espacio continuo de concreto reforzado.

( capitulo D.2 – numeral 1.1 <NSR 2010> )